备注

幻灯片放映 |

大纲

1

智能楼宇管理师

- 北京市现代管理培训学校版权所有

2

第一章 智能楼宇概述

- 智能建筑的功能及特点
- 智能建筑物产生的背景
- 智能建筑的发展状况
- 智能建筑的系统组成

3

智能建筑的功能及特点

- 自从1984年美国出现了世界第一座智能建筑，智能建筑的潮流席卷全世界。我国在20世纪90年代初也开始了智能建筑的发展。但随着信息技术的发展，智能建筑的含义也不断发生变化，目前很难用一个抽象的概念对其内涵加以概括。各个国家对智能建筑的定义虽然内容相似但说法却各不相同。

4

美国智能建筑学会的定义

- 智能建筑是通过将建筑物的结构、系统、服务和管理四个基本要素进行最优化组合，提供一种投资合理，具有高效、舒适和便利环境的建筑物。

5

日本智能建筑研究会对智能建筑下的定义

- 智能建筑是指同时具有信息通信、办公自动化服务以及楼宇自动化服务各项功能，并便于智力活动需要的建筑物。

6

新加坡政府在《智能大厦手册》中规定

- 智能建筑必须具备三个条件：一是具有先进的自动化控制系统，能对建筑物内的温度、湿度、灯光等进行自动调节，并具有保安、消防功能，为用户创造舒适、安全的环境；二是具有良好的通信网络设施，使数据能够在建筑内进行流通；三是具有足够的对外通信设施与通信能力。

7

我国的《智能建筑设计标准》中对智能建筑的定义

- 智能建筑是以建筑为平台，兼备建筑设备、办公自动化及通信网络系统，集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合，向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境。

8

本节小结

- 总的来说，智能建筑是计算机技术、通信技术、控制技术与建筑技术的完美结合，它标志着一个国家综合国力和科技水平。智能建筑是综合性科技产业，涉及的行业有建筑、电力、电子、仪表、钢铁、建材、机械、自动化、计算机、通信等。

9

智能建筑的功能

- 具有对各种信息进行通信并进行信息处理的功能。
- 能对建筑物内的各系统设备进行综合自动控制，运行状态的监视和数据管理。
- 能实现办公自动化。
- 建筑物内的各系统具有充分的适应性和可扩展性，并有良好的节能和环境保护功能。
- 所有的功能能够随着技术的不断进步和社会的需要进行拓展。

10

智能建筑的特点

- 集智能化、集成化、协调化于一体，使控制过程、各子系统之间实现目标管理。
- 对建筑物内机电设备进行自动控制、程序控制及综合管理，实现楼宇自动化。
- 办公自动化。
- 有易于改变的空间及舒适的环境。

11

智能建筑产生的背景

- 智能建筑是为了适应现代信息社会对建筑物功能、环境和高效管理要求，特别是对建筑物应具备信息通信、办公自动化、建筑设备自动控制和管理等一系列功能的要求下，在传统建筑的基础上发展而来的。它已成为一个国家、地区和城市现代化水平的重要标志之一。
- 智能建筑从其产生至今，在世界上得到了迅猛的发展，究其原因，是与其深刻的技术、经济和社会背景分不开的。

12

技术背景

- 在20世纪80年代后期，随着计算机、通信、控制三项技术在楼宇自动化、通信网络以及它们的系统集成方面取得了飞跃的发展，再加上在20世纪90年代初期，国际互联网在全世界迅速普及和应用，使得人们对建筑功能的要求越来越高。同时，高新科技也为人们提供一个安全、高效、舒适、方便的环境。在这种大环境下，智能建筑便理所当然地出现了。

13

经济背景

- 如今的世界经济已由总量增长型向质量效益型转变，产业结构正向着高增值型与知识集约型转变。智能建筑产业顺应了这一潮流，适应了这种产业结构变化的需要。它以现代高新技术为基础，通过系统集成获得了很高的增值。据统计，智能建筑中智能系统的回收期在3年左右，远远高于建筑的其他部分，其技术和产品已成为一个迅速成长的新兴产业。

14

社会背景

- 随着传统建筑物的功能日益加强，各种自动化的管理与服务设备广泛应用，各类系统共存，但又互不兼容，使得各系统从建设时的布线施工到运行时的管理维护都非常不便，难以适应发展的需要，这种社会的客观需要促进了传统建筑向智能建筑的发展。

15

智能建筑的发展状况

- 智能建筑的发展史
- 智能建筑的发展趋势

- 多个系统相互交叉融合
- 智能建筑的类型多样化
- 智能建筑的群体化
- 多学科、多技术的渗透

16

多个系统相互交叉融合

- 现代技术的发展使得计算机除了具有文字和数据处理的功能外，还具有声音、图形及图像处理能力。因此，智能建筑中的各个系统可以构成一个系统，该系统具有很强的综合处理能力。美国公布的《21世纪的记述：计算机、信息和通信》研究报告指出：“信息技术未来的应用将肯定建立在网络之上，并且具有良好的人机交互能力和多维信息处理能力。在技术上，发展的重点将是虚拟技术、协同工作、可视化技术；在应用上，必须密切结合应用需求，强调综合集成。”

17

智能建筑的类型多样化

- 目前智能建筑领域已经从办公楼向机场、港口、银行、饭店、住宅、教育设施等发展。

18

智能建筑的群体化

- 智能建筑已从单独的建筑发展为多个建筑的智能建筑群、智能社区，有的甚至要把整个城市或国家全面实现智能化。

19

多学科、多技术的渗透

- 虚拟技术、人工智能、生物电子工程、仿生学、生态学等新技术在智能建筑中的应用，使得智能建筑拥有了新的功能。

20

智能建筑的系统组成

- 楼宇自动化系统（Building Automation System，BAS）
- 通信自动化系统（C0mmunication Automation System，CAS）
- 办公自动化系统（Office Automation System，OAS）

21

楼宇自动化系统（BAS）

- 楼宇自动化系统以中央处理计算机为核心，能够随时调节、控制包括变配电、照明、通风、空调、电梯、给排水、消防、安保等各种设施，检测、显示各子系统的运行参数，监视、控制各子系统的运行状态，并能根据外界条件、环境因素、负载变化等情况自动调节各种设备，使系统始终运行于最佳状态；自动监测并处理诸如停电、火灾、地震等意外事件；自动实现对电力、供热、供水等能源的使用、调节与管理，保障工作环境和居住环境的安全、可靠、节能、舒适。

22

通信自动化系统（CAS）

- 通信自动化系统能够以高速率对智能建筑中的各种图像、文字、语音及数据进行通联，同时也与外部公用网络进行信息交流。通信自动化体系可分为固定电话通信系统、声讯服务通信系统、无线通信系统、卫星通信系统、多媒体通信系统、视讯服务系统、有线电视系统及计算机通信网络系统八个子系统。

23

办公自动化系统（OAS）

- 办公自动化系统是利用先进的信息处理设备，以计算机为中心，采用传真机、复印机、电子邮件（e-mail）、国际互联网络与局域网络等一系列现代化办公及通信设施，全面广泛地收集、整理、加工、使用各种信息，提高人们的工作质量和工作效率，为科学管理和决策提供服务。
- 办公自动化系统的主要功能有图文处理、情报检索、统计分析、计算机辅助设计、文档管理、电子邮件、电子数据交换、会议电视等。另外，先进的办公自动化系统还可以提供辅助决策功能，提供从低级到高级的、逐步建立为领导办公服务的决策支持系统。

24

本章结束 课后练习

- 世界第一座智能建筑出现在（ ）国。
- 世界第一座智能建筑出现在（ ）年。
- 智能建筑的组成分别有（ ）、 （ ）和（ ）。