备注

幻灯片放映 |

大纲

1

智能楼宇管理师

- 北京市现代管理培训学校版权所有

2

第二章 智能楼宇功能简介

- 第一节 结构化综合布线系统
- 第二节 火灾自动报警及消防联动系统
- 第三节 通信网络与信息网络系统
- 第四节 建筑设备监控系统
- 第五节 安全防范系统

3

智能建筑功能系统

- 智能建筑功能系统主要包括：结构化综合布线系统、火灾自动报警及消防联动系统、通信网络与信息网络系统、建筑设备监控系统、安全防范系统。下面一一加以介绍。

4

第一节 结构化综合布线系统

- 建筑物结构化综合布线系统（SCS）又称开放式布线系统，是指一个建筑物（或场地）的内部之间或建筑群体中的信息传输媒介系统。它将话音、数据、图像等各种设备所需的布线、接续构件组合在一套标准的且通用的传输介质中。在目前来看，综合布线系统是智能建筑一种比较理想的布线方式，它将智能建筑的3A系统有机地连接起来。

5 | 按照EIA/TIA568A标准，综合布线系统由六个独立的子系统组成，如图2—1所示。

6

结构化综合布线系统组成

- 1．工作区子系统
- 2．水平布线子系统
- 3．管理子系统
- 4．干线子系统
- 5．设备间子系统
- 6．建筑群子系统

7

1.工作区子系统

- 工作区子系统位于终端设备接线处和信息插座之间，是综合布线系统的最末端，它由信息插座、连接软线和适配器组成，可将各种终端设备接入到综合布线系统中。

8

2.水平布线子系统

- 水平子系统一端接在信息插座，另一端接在楼层配线间的配线架上，多采用四对非屏蔽对绞线。水平子系统是连接工作区子系统和垂直干线子系统的部分，功能是将干线子系统线路延伸到工作区，它只局限于同一楼层的布线系统。

9

3.管理子系统

- 管理子系统设置在每个楼层中接续设备的房间内，主要功能是将干线子系统与各楼层间的水平子系统相互连接，它是连接干线子系统和水平子系统的纽带。管理子系统的主要设备为配线架和跳线。当终端设备位置或局域网的结构变化时，通过跳线方式即可解决，而不需要重新布线。管理子系统是充分体现综合布线灵活性的地方，是综合布线的一个重要的子系统。

10

4.干线子系统

- 干线子系统由两端分别接到管理子系统和设备间子系统的大多数对绞线电缆或光缆组成。它是综合布线系统中的主干线路，是整个大楼的信息交通枢纽。

11

5.设备间子系统

- 设备间子系统是整个综合布线系统的中心单元，由主配线架、相关支撑硬件及防雷保护装置等构成。它是把建筑内公共系统需要互相连接的各种不同设备集中装设的子系统，可以完成各个楼层水平子系统之间的通信线路的调配、连接和测试等任务，还与建筑外的公用通信网连接形成对外传输的通道。它是整个综合布线系统的中心单元。

12

6.建筑群子系统

- 建筑群子系统是指将两个以上建筑物间的通信信号连接在一起的布线系统，其两端分别安装在设备间子系统的接续设备上，可实现大面积地区建筑物之间的通信连接。建筑群子系统的设备包括铜缆、光缆、配线架以及防止其他建筑的电缆的浪涌电压进入本建筑的保护设备。

13

第二节 火灾自动报警及消防联动系统

- 火灾自动报警与消防联动控制系统是智能大厦必须设置的系统之一，功能是通过布置在现场的火灾探测器自动监测火灾发生时产生的烟雾或火光、热气等火灾信号。当有火灾发生时发出声光报警信号，同时联动有关消防设备，实现监测报警、控制灭火。

14 | 火灾自动报警及消防联动系统组成
15 | 火灾自动报警及消防联动系统组成

16

第三节 通信网络与信息网络系统

- 通信网络与信息网络系统是智能建筑中应用最为普遍的系统，目前已发展成为拥有电话通信系统、传真、移动通信系统、数据通信系统、会议电视系统、有线电视系统、综合业务数字网（ISDN）、卫星通信系统、宽带网等在内的多元通信系统。下面仅对目前智能建筑中常用的几种系统做一些介绍。

17

通信网络与信息网络系统常见系统

- 1．电话通信系统
- 2．计算机网络系统
- 3．会议电视系统
- 4．ADSL 宽带接入技术
- 5．有线电视系统
- 6．卫星电视接收系统

18

1．电话通信系统：

- 电话通信系统是通过话音进行信息传递和交换的通信系统，目前已成为人们日常生活和工作中不可缺少的一种信息交流系统。
- 一个完整的电话通信系统由传输系统、用户系统、信令系统和交换系统四部分构成。

19

2．计算机网络系统

- 所谓计算机网络系统，就是将地理位置不同且功能独立的多台计算机通过通信设备和线路相互连接起来，以功能完善的网络软件实现资源共享的系统。计算机网络系统是计算机技术与通信技术相结合的产物，是智能建筑中办公自动化系统和楼宇自动化系统的主要信息通道，是信息高速公路的基础。

20

计算机网络系统主要功能

- （1）资源共享
- （2）数据通信
- （3）分布处理
- （4）提高可靠性
- （5）综合信息服务

21

3．会议电视系统

- 会议电视系统是继电话会议系统后发展的、更加先进的一种远程会议系统。它利用信号压缩及编解码处理技术、电视和计算机技术及相关设备，通过通信线路在两地或多地之间实现图像、语音、数据信号的交互式实时通信。具体来说，会议电视系统就是利用摄像机和麦克风将一个地点的活动图像和声音实时地传至远端。还可利用图文摄像机、投影机和录像机等音、视频外围设备，传送实物图像、图样、文件和预先制作的视频资料。同样，远端的声音、图像也能够实时传至本端。

22

会议电视系统种类

- （1）公用型会议电视系统 ：公用型会议电视系统主要由终端设备、传输信道以及多点控制单元MCU（Multipoint Control Unit，MCU）三部分组成。
- （2）桌面型会议电视系统：桌面型会议电视系统是一种基于计算机、多媒体以及计算机网络技术之上，并在智能建筑中广泛采用的电视会议系统。是在计算机的基础上再装上摄像机特定的多媒体接口卡、图像卡、输入/输出设备及相关的应用软件构成，除具备一般计算机的网络通信功能外，还具有视频图像、声音文字、数据资料等实时交互通信的能力。

23

4．ADSL 宽带接入技术

- 随着计算机的普及以及网络技术的日趋完善，Internet得到了迅猛的发展，用户对网络带宽及速率也提出了更高的要求，促使网络由低速向高速、由窄带向宽带方向迅速发展。
- 目前出现了铜线接入技术、光纤接入技术、混合光纤同轴（HFC）接入技术等多种有线接入技术以及无线接入技术等。每种宽带接入方式都有其自身的特点，不同需要的用户可根据自己的实际情况做出合理的选择。
- 在我国，属于铜线接入技术的ADSL（非对称数字环路）已成为市场的主流，几乎所有的城市都提供了ADSL接入服务。ADSL是在普通电话线上传输高速数字信号的技术，它利用占全世界用户线90%以上的电话线路，在普通电话用户端安装相应的ADSL终端设备，就可将用户终端接入系统。

24

5．有线电视系统

- 有线电视系统是在共用天线电视系统的基础上发展起来的，由信号源、前端、干线传输和用户分配四个部分组成

25

6．卫星电视接收系统组成

- （1）卫星电视接收天线
- （2）高频头
- （3）功率分配器
- （4）卫星电视接收机

26

第四节 建筑设备监控系统

- 建筑设备监控系统是一套中央监控系统（见图2—6），它通过对建筑物（或建筑群）内的各种电力设备、空调设备、冷热源设备、给排水设备等进行集中监控，达到在确保建筑物内环境舒适、充分考虑能源节约和环境保护的条件下，使建筑物内的各种设备状态及利用率均达最佳的目的。

27 | 建筑设备监控系统组成

28

第五节 安全防范系统

- 安全防范系统是指以维护公共安全为目的，综合运用技防产品和相关科学技术、管理方式所组成的公共安全防范体系。它包括入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡更系统和停车场管理系统等多种防范系统。各种系统可以单独使用，也可以联动，目前在智能建筑中应用非常广泛。

29

安全防范系统组成

- 1．入侵报警系统
- 2．视频监控系统
- 3．出入口控制系统
- 4．电子巡更系统
- 5．停车场管理系统