智能楼宇管理师

Ø 按照电气性能的不同，对绞线可分为1类、2类、3类、4类、5类、超5类、6类和7类对绞线。不同 类别的对绞线价格相差较大甚至是悬殊，应用范围也大不相同。
} 1类线的最高传输速率为20Kb／s，主要用于传输语音，不适用于数据传输。
} 2类线的最高带宽为1MHz，支持音频和最高传输速率为1Mb／s的数据传输。
} 3类线的最高带宽为16MHz，用于语音传输及最高传输速率为10Mb／s的数据传输，主要用于 10base—T网络。
} 4类线的最大带宽为20MHz，用于语音传输和最高传输速率为16Mb／s的数据传输，适用于包括 16Mb／s令牌环网在内的数据传输。
} 5类线的带宽为100MHz，该类电缆增加了绕线密度，外套一种高质量的绝缘材料，用于语音传输 和最高传输速率为100Mb／s的数据传输，主要用于10base—T和100base—T网络。
} 超5类对绞线是对现有5类线的部分性能加以改善后出现的电缆，不少性能参数，如近端串扰（ NEXT）、衰减串扰比（ACR）等都有所提高，但其传输带宽仍为100MHz。超5类线不仅支持 100Mb／s以太网，还支持1 000Mb／s以太网。
} 6类对绞线在外形上和结构上与5类或超5类对绞线都有一定的差别，不仅增加了绝缘的十字骨架，将对绞线的4对线分别置于十字骨架的4个凹槽内，而且电缆的直径也更粗，各项参数都有大幅 提高，带宽也扩展至250MHz或更高，目前正慢慢成为综合布线的新宠。
} 7类屏蔽对绞线是一种全新的布线系统，带宽为600 MHz，性能优异，但由于价格昂贵、施工复 杂，且可选择的产品较少，因此很少在布线工程中采用。
Ø