备注

幻灯片放映 |

大纲

1

"北京市现代管理培训学校..."

- 北京市现代管理培训学校版权所有

2

"第一"

- 第一节 线缆的终端连接
- 第二节 综合布线系统的测试

3

"一、传输介质"

- 一、传输介质
- 1．对绞线电缆的结构、类型及应用：
- 2．光纤电缆的结构、类型及应用

4

"对绞线是由两根绝缘..."

- 对绞线是由两根绝缘导线按一定的节距相互扭绞而成，多对对绞线外加护套就构成了对绞线电缆。目前，对绞线电缆分为非屏蔽对绞线电缆和屏蔽对绞线电缆两种。

5

"按照电气性能的不同，对..."

- 按照电气性能的不同，对绞线可分为1类、2类、3类、4类、5类、超5类、6类和7类对绞线。不同类别的对绞线价格相差较大甚至是悬殊，应用范围也大不相同。
- 1类线的最高传输速率为20Kb／s，主要用于传输语音，不适用于数据传输。
- 2类线的最高带宽为1MHz，支持音频和最高传输速率为1Mb／s的数据传输。
- 3类线的最高带宽为16MHz，用于语音传输及最高传输速率为10Mb／s的数据传输，主要用于10base—T网络。
- 4类线的最大带宽为20MHz，用于语音传输和最高传输速率为16Mb／s的数据传输，适用于包括16Mb／s令牌环网在内的数据传输。
- 5类线的带宽为100MHz，该类电缆增加了绕线密度，外套一种高质量的绝缘材料，用于语音传输和最高传输速率为100Mb／s的数据传输，主要用于10base—T和100base—T网络。
- 超5类对绞线是对现有5类线的部分性能加以改善后出现的电缆，不少性能参数，如近端串扰（NEXT）、衰减串扰比（ACR）等都有所提高，但其传输带宽仍为100MHz。超5类线不仅支持100Mb／s以太网，还支持1 000Mb／s以太网。
- 6类对绞线在外形上和结构上与5类或超5类对绞线都有一定的差别，不仅增加了绝缘的十字骨架，将对绞线的4对线分别置于十字骨架的4个凹槽内，而且电缆的直径也更粗，各项参数都有大幅提高，带宽也扩展至250MHz或更高，目前正慢慢成为综合布线的新宠。
- 7类屏蔽对绞线是一种全新的布线系统，带宽为600 MHz，性能优异，但由于价格昂贵、施工复杂，且可选择的产品较少，因此很少在布线工程中采用。

6

"目前使用的光纤是用高纯度..."

- 目前使用的光纤是用高纯度玻璃材料和管壁极薄的软纤维制成。与电缆相比，光缆（光纤电缆）具有传输信息量大、传输距离长、体积小、质量轻、抗干扰性能强等优点，是理想的大容量宽频传输线路和综合布线不可缺少的技术手段，适用于传输距离长、数据容量大以及要求防电磁干扰和防窃听的场合。

7

"在综合布线系统中，..."

- 在综合布线系统中，传输介质需要一些接续设备在各接续点用于端接和管理，这些接续设备包括配线架、适配器、分线设备、交接设备及跳线等。

8

"光纤连接器的分类方法有很多。按照..."

- 光纤连接器的分类方法有很多。按照传输媒介的不同可分为单模光纤连接器和多模光纤连接器，按照结构的不同可分为FC型、SC型、ST型、D4型、DIN型、MU型、LC型和MT型等各种形式，按照连接器插针端面的不同可分为FC型、PC（UPC）型和APC型，按照光纤芯数分有单芯和多芯。在实际应用中通常按照光纤连接器结构的不同来区分，其中FC型、SC型和ST型连接器用的较多。

9

"光纤连接器的分类方法有很多。按照..."

- 光纤连接器的分类方法有很多。按照传输媒介的不同可分为单模光纤连接器和多模光纤连接器，按照结构的不同可分为FC型、SC型、ST型、D4型、DIN型、MU型、LC型和MT型等各种形式，按照连接器插针端面的不同可分为FC型、PC（UPC）型和APC型，按照光纤芯数分有单芯和多芯。在实际应用中通常按照光纤连接器结构的不同来区分，其中FC型、SC型和ST型连接器用的较多。

10

"跳线是体现综合布线系统..."

- 跳线是体现综合布线系统灵活性的一种设备。在使用对绞线电缆的综合布线系统中，跳线可分为RJ45型跳线、110四对、三对、两对和一对的鸭嘴型跳线等多种类型。使用时，可根据设备类型分别选用，目前刚45型跳线使用较多。
- 目前使用的有这两个标准，即T568A和T568B标准。这两个标准的线序排列从左到右分别如下：
- T568A标准为白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。
- T568B标准为白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。

11

"（1）从光纤终端接头..."

- （1）从光纤终端接头引出的尾巴光纤或单芯光纤所带的连接器应插入连接部件中。如果暂时不用可不插接，但应套上塑料帽保护。
- （2）光纤纤芯与连接器接头中心的同心度偏差要求多模光纤不大于3μm，单模光纤不大于1μm。
- （3）光纤连接器插入适配器或耦合器前要用酒精棉签将连接器的插头和适配器内部擦拭干净，插接须紧密、牢靠。
- （4）机架或设备内光纤的盘绕方向应一致，且要有足够的空间并符合规定的曲率半径。
- （5）光纤连接后应排列整齐、布置合理，光纤余长盘放一致、松紧适度，无扭绞受压现象。
- （6）光缆中的金属部件应按设计要求采取终端连接和接地。
- （7）光纤终端连接处应做标记。

12

"综合布线系统的工程电气..."

- 综合布线系统的工程电气测试记录
- 1．正确选择测试仪器
- 为了保证综合布线系统工程测试结果的权威性，对测试仪器的选择非常重要。在选择测试仪器时应从以下几方面考虑：
- （1）仪器的测试精度。测试仪器的测试精度决定着测量数值的准确性。一般要求用于综合布线系统工程现场测试的仪器要满足二级精度，宽带测试仪器的测试精度要高于二级，光纤测试仪器测量信号的动态范围应不小于60dB。
- （2）仪器的测试速度。在一些比较大的工程中需要测试的链路非常多，仪器测试速度的不同会直接影响到工程进度。因此，一般选择测试速度较快的数字测试仪器。
- （3）故障定位能力。精确的故障定位能够给施工人员节省大量的查找故障、解决故障的时间。在选择测试仪器时，这一功能也非常重要。

13