备注

幻灯片放映 |

大纲

1

"北京市现代管理培训学校..."

- 北京市现代管理培训学校版权所有

2

"第一"

- 第一节 建筑电气工程图基本知识
- 第二节 电气工程图的识读

3

"（一）、建筑电气工程施工..."

- （一）、建筑电气工程施工图概念
- （二）、建筑电气工程图的类别
- （三）、建筑电气工程施工图的组成

4

"建筑电气工程施工图，是用..."

- 建筑电气工程施工图，是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。
- 特点:
- （1）建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。
- （2）建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来，构成一个整体，导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。
- （3）电气设备和线路在平面图中并不是按比例画出它们的形状及外形尺寸，通常用图形符号来表示，线路中的长度是用规定的线路的图形符号按比例绘制。

5

"1、系统图：用规定的符号..."

- 1、系统图：用规定的符号表示系统的组成和连接关系，它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来，主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式，也可以表示某一装置各部分的关系。系统图包括供配电系统图（强电系统图）、弱电系统图。
- 供配电系统图（强电系统图）是表示供电方式、供电回路、电压等级及进户方式；标注回路个数、设备容量及启动方法、保护方式、计量方式、线路敷设方式。强电系统图有高压系统图、低压系统图、电力系统图、照明系统图等。
- 弱电系统图是表示元器件的连接关系。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机系统图。
- 2、平面图：是用设备、器具的图形符号和敷设的导线（电缆）或穿线管路的线条画在建筑物或安装场所，用以表示设备、器具、管线实际安装位置的水平投影图。是表示装置、器具、线路具体平面位置的图纸。
- 强电平面包括：电力平面图、照明平面图、防雷接地平面图、厂区电缆平面图等；弱电部分包括：消防电气平面布置图、综合布线平面图等。
- 3、原理图：表示控制原理的图纸，在施工过程中，指导调试工作。
- 4、接线图：表示系统的接线关系的图纸，在施工过程中指导调试工作。

6

"电气工程施工图纸的组成有：..."

- 电气工程施工图纸的组成有：首页、电气系统图、平面布置图、安装接线图、大样图和标准图。
- 1、首页：主要包括目录、设计说明、图例、设备器材图表。
- 2、电气系统图：指导组织定购，安装调试。
- 3、平面布置图：指导施工与验收的依据。
- 4、安装接线图：指导电气安装检查接线。
- 5、标准图集：指导施工及验收依据。

7

"（一）、常用的文字符号及图形符号"

- （一）、常用的文字符号及图形符号
- （二）、读图的方法和步骤
- （三）、读图注意事项

8

"图纸是工程“语言”，这种“语言”..."

- 图纸是工程“语言”，这种“语言”是采用规定符号的形式表示出来，符号分为文字符号及图形符号。熟悉和掌握“语言”是十分关键的。对了解设计者的意图、掌握安装工程项目、安装技术、施工准备、材料消耗、安装机器具安排、工程质量、编制施工组织设计、工程施工图预算（或投标报价）意义十分重大。
- 电气工程图常用的文字符号（见表1—1）
- 常用的文字符号有：
- 1、表示相序的文字符号。
- 2、表示线路敷设方式的文字符号。
- 3、表示敷设部位的文字符号。
- 4、表示器具安装方式的文字符号。
- 5、线路标注的文字符号

9

10

11

12

"（一）读图的原则"

- （一）读图的原则
- 就建筑电气施工图而言，一般遵循“六先六后”的原则。即：先强电后弱电、先系统后平面、先动力后照明、先下层后上层、先室内后室外、先简单后复杂。

13

"（1）看标题栏：了解工程项目..."

- （1）看标题栏：了解工程项目名称内容、设计单位、设计日期、绘图比例。
- （2）看目录：了解单位工程图纸的数量及各种图纸的编号。
- （3）看设计说明：了解工程概况、供电方式、以及安装技术要求。特别注意的是有些分项局部问题是在各分项工程图纸上说明的,看分项工程图纸时也要先看设计说明。
- （4）看图例:充分了解各图例符号所表示的设备器具名称及标注说明。
- （5）看系统图: 各分项工程都有系统图，如变配电工程的供电系统图，电气工程的电力系统图，电气照明工程的照明系统图，了解主要设备、元件连接关系及它们的规格、型号、参数等。

14

15